
**טמ"ס קרוב/רחוק נייד Ruby 10” ללא דיבור**

|  |  |
| --- | --- |
| מבט בחזית | מבט בדופן שמאל |
| |  |  | | --- | --- | | 1 – בית (לחיצה ארוכה למבט טמ"ס אמיתי)  2 – הגדל  3 – הקטן | 4 – צבעים  5 – קו קריאה, מיסוך  6 – צילום תמונה (ישמע קליק של מצלמה) | | |  |  | | --- | --- | | 7 – לחצן הפעלה/כיבוי  8 – נורית חיווי | 9 – שקע אוזניה  10 – שקע **USB-C** | |
| פתיחת מצלמה לכתיבהפריסת מצלמת כתיבה | מבט חיבורים בדופן שמאל  מבט על שקעי המכשיר |

## הבהרות

* טמ"ס קרוב/רחוק בעל מסך מגע 10 אינץ' בהפרדה גבוהה, במשקל **915** גרם, עם הגדלה בטווחים **x2** – **x24**
* טווח יעיל לשימוש למבט רחוק הינו 1 מטר.
* המכשיר מגיע עם 6 ניגודיות של צבעים: טבעי, אפור, שחור/לבן, לבן/שחור, צהוב/כחול, כחול/צהוב, ניתן להוסיף/למחוק צבעים.
* לטעינה מלאה יש לחבר ספק חשמלי **5.1V** DC / **2.4A** עם כבל **USB-C** לדופן שמאל של המכשיר למשך **4** שעות.
* זמן שימוש רציף בסוללה כ- **.53** שעות.
* הטמ"ס כולל מקשים **מכניים** ומקשים **וירטואלים** המופעים על גבי מסך המגע.
* ניתן להגדיר מצב שינה ללא נגיעה בכניסה להגדרות של: **ללא,** **1** דקה עד **30** דקות.
* ניתן לשמור תמונות עד **4GB.**
* ניתן לבצע איפוס של הגדרות על ידי לחיצה על אייקון , יש לענות על מספר שאלות: **שפת ממשק**, **גודל גופן בתפריטים**, **תאריך**, **שעה**.
* כשמשתמשים באפשרות **המיסוך,** ניתן להזיז את **פס הקריאה** ואו **להרחיב** / **לצמצם** את **גודל חלונית המיסוך** בעזרת **אצבע אחת** או בעזרת **צביטה** במסך.
* **Import/Export** של קבצי **תמונות/טקסט** יתבצע רק במצב של **תפריט מתקדם.**
* למעבר בין **תפריט בסיסי לתפריט מתקדם** יש להיכנס **להגדרות** וללחוץ על אייקון **"כובע סטודנט"**  **מכשיר במצב בסיסי מכשיר במצב מתקדם**
* כניסה **להגדרות יתבצע** על ידי **נקישה עם אצבע אחת במסך** ולאחר מכן לחיצה על **אייקון** שיופיע **בפינה השמאלית למטה.**

## נורית חיווי בדופן שמאל

**להפעלה או לכיבוי** – לחץ והחזק כ- **3** שניות. בזמן **הכיבוי,** המכשיר ישמיע **ציפצוף.**

* **אדום** – סוללה חלשה, נדרשת טעינה בעזרת חיבור כבל USB-C ומטען מחובר לרשת החשמל.
* **כתום קבוע** – סוללה טעונה ברמת מתח על פי **אייקון** הממוקם **בהגדרות**, כבל טעינה מחובר לרשת החשמל.
* **ירוק קבוע** – סוללה טעונה במלואה, כבל טעינה מחובר לרשת החשמל.
* **לא דולק** – סוללה טעונה ברמת מתח על פי **אייקון**הממוקם **בהגדרות,** כל פס מציין **20%,** סה"כ **5** פסים שמציינים **100%.** מכשיר דולק/כבוי.