**טמ"ס נייד רובי אקסל**

### מבט בחזית



**1 שנה לתצוגה הבאה (חץ כחול) 4 הגדל תצוגה (צהוב)**

**2.חזור לתצוגה קודמת (חץ כחול) 5 הקטן תצוגה (צהוב)**

**3 הפעלה / כיבוי (ירוק צהוב) 6 הקפאת תצוגה (אדום)**

**7 תצוגת LCD**

### מבט בדופן שמאל



**8 שקע מיני USB 10 נורת חיווי טעינת סוללה**

**9 שקע עגול לספק חשמלי 11 ידית אחיזה סגורה**

### מבט מאחור

**11 ידית אחיזה**

**סגורה.**

**12 נורית תאורה**

**13 מצלמה**

# טעינת סוללה

בשימוש ראשוני עם טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) רובי אקסל, הטען את המכשיר כ- 3 שעות בעזרת ספק המתח שסופק עם המכשיר (5V, 2.5/3A).

### מתי צריך להטעין את הרובי אקסל?

לצורך זיהוי מצב הסוללה ישנם שני חיוויים.

1. סימן בצורת סוללה, המופיע על גבי התצוגה (**7**) למשך 8 שניות בעת הפעלת המכשיר.

**סוללה ריקה** **סוללה טעונה**

1. נורת חיווי (**10**) הממוקמת בסמוך לשקע הטעינה שבדופן שמאל של המכשיר.
להלן סוגי התצוגות של נורית החיווי:

**אדום מהבהב** – רמת מתח בסוללה נמוכה.

**ירוק קבוע** – מטען חשמלי מחובר והמכשיר טעון.

**ירוק מהבהב** – מטען חשמלי מחובר והמכשיר בטעינה.

**אדום קבוע** – טעות, נתק את המטען, המתן כ 15 שניות וחבר מחדש.

**שים לב,**
ניתן לעבוד עם המכשיר כשהוא מחובר לחשמל.

ניתן לפנות לחברת לטס טוק. **טלפון 03-5714131**