**טמ"ס נייד רובי 7 HD**

### מבט בחזית



**1 הפעלה / כיבוי (ירוק צהוב) 4 תצוגת LCD**

**2 שנה לתצוגה הבאה (כחול) 5 מצלמת ציר**

**3 שנה לתצוגה קודמת (כחול) 6 הקפאת תצוגה (אדום)**

**7 הגדל תצוגה (צהוב) 8 מקש ארבע כיוונים**

**9 הקטן תצוגה (צהוב) סקירת תמונה בזיכרון.**

### מבט בדופן שמאל



**10 שקע HDMI , חיבור מסך. 12 נורת חיווי טעינת סוללה**

**11שקע מיני USB 13 שקע עגול לספק חשמלי**

### מבט מאחור

**14 נורות קרוב / רחוק**

**15 מצלמת ציר**

**16 תושבת
 מובנת**
**לקרוב**

# טעינת סוללה

לטעינה מלאה של טמ"ס רובי 7, הטען את המכשיר כ- 3 שעות בעזרת ספק המתח (מטען) שסופק עם המכשיר (5V, 2.5/3A).

### מתי צריך להטעין את הרובי 7 HD?

לצורך זיהוי מצב הסוללה ישנם שני חיוויים.

1. סימן בצורת סוללה, המופיע על גבי התצוגה למשך 8 שניות בעת הפעלת המכשיר.

**סוללה ריקה** **סוללה טעונה**

1. נורת חיווי (**12**), ממוקמת בסמוך לשקע הטעינה שבדופן שמאל במכשיר.
סוגי התצוגות של נורית החיווי:
 **אדום מהבהב** – רמת מתח בסוללה נמוכה.
**ירוק קבוע** – מטען חשמלי מחובר והמכשיר טעון.
**ירוק מהבהב** – המכשיר בטעינה כשהמטען החשמלי מחובר.
**אדום קבוע** – טעות, נתק את המטען, המתן כ 15 שניות וחבר מחדש.

**שים לב,** ניתן לעבוד עם המכשיר כשהוא מחובר לחשמל.

ניתן לפנות לחברת לטס טוק. **טלפון 03-5714131**